# ID 44082

FB-Fehler: MC_Power. Unzulässiger Wert am Eingang PowerDefaultState. FB intern wird ein gültiger Wert verwendet.
Beschreibung | Der Antrieb wurde unter Verwendung eines MC_Power betriebsbereit geschaltet. Zum Abschalten des Antriebs wurde mindestens ein Enable_...-Eingang des MC_Power auf FALSE gesetzt. Der MC_Power stellt bei der Prüfung des Abschaltauftrags fest, dass der Wert am Eingang PowerDefaultState, der den Zielzustand beim Abschalten bestimmt, nicht gültig ist. Damit wäre ein Abschalten des Antriebs nicht möglich.
Reaktion | Klasse | - | Der FB korrigiert intern den ungültigen Wert am Eingang PowerDefaultState auf den gültigen Wert mcvPowerStateReadyForPower. Mit diesem Wert ist es möglich, dass der Antrieb soweit heruntergefahren werden kann, dass er keinen Sollwerten mehr folgt.

Liegt ein erlaubter Wert am Eingang PowerDefaultState an, kann der FB wieder beauftragt werden und der Ausgang Error zeigt FALSE und ErrorID zeigt keine Fehlerkennung.

Abhilfe | Klasse | - | Die Werte am Eingang PowerDefaultState müssen vom Typ MCV_DRIVE_POWER_STATE sein. Einen der dort definierten Werte verwenden. Falls der Wert sich aus der Applikation ergibt, prüfen weshalb er außerhalb des erlaubten Wertebereichs liegt.
Fehlertyp | -