# Bitnummer Prozessdatum 'Messwert erfasst Messtaster 2' (P-AXIS-00684)

P-AXIS-00684 | Bitnummer Prozessdatum 'Messwert erfasst Messtaster 2'
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird angegeben, in welchem Bit des in P-AXIS-00683 konfigurierten Prozessdatums die Information, dass der Antrieb einen Messwert mit Messtaster 2 erfasst hat, übertragen wird. Das niederwertigste Bit im Prozessdatum hat dabei die Nummer 0, der Maximalwert hängt von der Größe des verwendeten Prozessdatums ab.

Bei Verwendung des SERCOS-Statuswortes zur Übertragung des 'Messwert erfasst Messtaster 2' -Bits können nur die Bitnummern 6 und 7 verwendet werden (Echtzeitstatusbits 1 und 2).

Parameter | antr.sercos.probe_2_realtime_bits.value_latched.bit_nr
Datentyp | SGN16
Datenbereich | -1 … MAX(SGN16)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | -1
Antriebstypen | SERCOS
Anmerkungen | Falls die hier konfigurierte Bitnummer ungültig ist, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-110609 und die Achsparameter P-AXIS-00118 (messachse) sowie P-AXIS-00098 (kasto_achse) werden zurückgesetzt, um die Durchführung einer Messfahrt bzw. Kantenstoßen mit einem unvollständig konfigurierten Messtaster zu verhindern.