# Bedingte Filteraktivierung (P-AXIS-00631)

P-AXIS-00631 | Bedingte Filteraktivierung (Filterung von Achsfehlermeldungen)
Beschreibung | Die einzelnen Fehlerkennungen können als Nummern oder Texte aufgelistet werden, wobei die gesamte Zeile folgender Syntax entsprechen muss: ( number | text ) {, ( number | text ) } mit: number := CNC-Fehlernummer text := " fehlerspezifischer Text "

Parameter | error_filter[i].conditional_param mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 96 Zeichen
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | *
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: error_filter[0].conditional_param "D012:", 123, 1001 Individuelle Filtertexte werden aktuell nur beim Auslesen des SERCOS-Antriebsfehlers S95 geprüft. Fehlernummer werden nur bei SERCOS-Antriebsfehler (S21 und S22) und bei Profidrive-Antriebsfehler (Parameter 945) geprüft.

* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.