# ID 110615

Unzulässiger Wert für Parameter P-AXIS-00539 wird korrigiert.
Beschreibung | Dem Parameter P-AXIS-00539 wurde ein ungültiger Wert zugewiesen. Der zulässige Wertebereich ist abhängig vom Antriebstyp:
Antriebstyp | Wertebereich
Profidrive | 0 .. 2
SERCOS | 0 .. 2
alle anderen | 0
Ein Wert von 0 für P-AXIS-00539 bedeutet, dass der Parameter nicht verwendet wird.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Fehlermeldung, P-AXIS-00539 wird auf Null gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00539 eine zulässigen Wert zuweisen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Log. Achsnummer
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Wert von P-AXIS-00539
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Zulässiger Minimalwert von P-AXIS-00539
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Zulässiger Maximalwert von P-AXIS-00539
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00539
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.