# ID 20087

Maximale Anzahl der externen Variablen pro NC-Satz ueberschritten.
Beschreibung | Externe Variablen können im NC-Programm synchron zur Bearbeitung mit Werten belegt oder gelesen werden. Die maximal zulässige Anzahl pro NC-Satz ist hierbei begrenzt. Wird diese maximal zulässige Anzahl überschritten, wird diese Fehlermeldung erzeugt.

Die Eigenschaft "Synchronisierter Schreib/Lesezugriff" wird in der Liste der externen Variablen [EXTV] mit dem Element "var[...].synchronisation" festgelegt.

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Synchrone Schreib/Lesezugriff auf V.E.-Variablen auf mehrere NC-Sätze verteilen. Hinweis: Der nicht synchrone Schreib/Lesezugriff auf V.E.-Variablen pro NC-Satz ist unbegrenzt!
Parameter | %1: | Grenzwert [-]
Maximal zulässige Anzahl synchronisierter ext. Variablen pro NC-Satz
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.