# ID 21404

Kanalparameter: Multiachsprogrammierung nur mit aktivem "multi_dimension_in_block" sinnvoll.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass das Belegen von P-CHAN-00148 mit 1 nur dann sinnvoll ist, wenn auch P-CHAN-00116 mit 1 belegt ist.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall die Multiachsprogrammierung mit 0 (FALSE) belegt und der Hochlauf fortgesetzt. Vor dem nächsten Hochlauf die Kanalparameter P-CHAN-00116 und P-CHAN-00148 richtig setzen:
P-CHAN-00116 | P-CHAN-00148 | Check result
0 | 0 | OK
1 | 0 | OK
1 | 1 | OK
0 | 1 | NOT OK
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhaft belegter Kanalparameter P-CHAN-00148
%2: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.