# Warnings beim Konturausblenden unterdrücken (P-CHAN-00021)

P-CHAN-00021 | Warnings beim Konturausblenden unterdrücken (WRK)
Beschreibung | Bei aktiver Konturausblendung wird bei erkannter Verletzung der Kontur zur Information des Maschinenbedieners eine Warnung ausgegeben. Diese Ausgabe der Warnung kann durch den Parameter geschaltet werden.
Parameter | create_cont_mask_warnings
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Keine Ausgabe einer Warnung bei erkannter Konturverletzung (Standard). 1: Ausgabe einer Warnung bei erkannter Konturverletzung.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Die Verwendung dieses Parameters ist nur sinnvoll, wenn P-CHAN-00092 (wrk_im_kanal_vorhanden) mit TRUE belegt ist.