# Anzeige aktiver Bahnvorschub (P-CHAN-00328)

P-CHAN-00328 | Anzeigemodus des aktiven Bahnvorschubes
Beschreibung | Der Parameter dient zur Auswahl des angezeigten aktiven Bahnvorschubs.
Parameter | mode_feed_display
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0: Standard - Vorschub der Vorschubachsen im Kanal. Wenn nur Haupt- bzw Vorschubachsen bewegt sind, ergibt sich der angezeigte Bahnvorschub aus der Bewegung dieser PCS Achsen. Wenn keine der aufgeführten Achsen bewegt sind, wird der Vorschub der führenden Mitschlepp-/Orientierungsachse angezeigt. Der aktive Vorschubwert ist also bei Achsbewegungen immer != 0.

1: Real (Alle Vorschubachsen im Kanal) Der angezeigte Vorschub berechnet sich aus den PCS Geschwindigkeiten der Vorschubachsen.

2: TCP (Hauptachsen sind Vorschubachsen)

- bei aktiver Kinematik. Wenn nur rotatorische Orientierungsachsen fahren, ist der TCP Vorschub 0, ansonsten ergibt er sich wie oben aus der Bewegung der PCS Vorschubachsen.

- bei inaktiver Kinematik. Anzeige wie bei Standardbahnvorschub

3: Real (wie bei 1.), zusätzlich zur realen Vorschubanzeige erfolgt hierbei auch die Anzeige / Bereitstellung des Standweges auf Basis des realen PCS Summenraumfahrwegs. (Bewegungen der Mitschleppachsen liefern also keinen Beitrag zu diesem Summenfahrweg)

Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |