# ID 22081

Kreisprogrammierung mit G303 bei aktiver WRK nicht zulässig.
Beschreibung | Bei aktiver WRK (G41/G42) ist eine Programmierung eines Kreisbogens im Raum (G303) nicht zulässig Fehlerhaftes Beispiel: N10 G42 ; .. N50 G303 I50 J50 K50 X100 Y0 Z100

;..

N100 G40

Korrigiertes Beispiel:

N10 G42

; ..;..

N100 G40 X2 Y20

N110 G303 I50 J50 K50 X100 Y0 Z100

;…

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Vor Programmieren des Kreises im Raum muss die WRK abgewählt werden.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.