# ID 50260

Nichtlinearer SLOPE bei Referenzpunktfahrt unzulaessig.
Beschreibung | Bei der Referenzpunktfahrt auf Festanschlag ist der falsche Slope-Typ eingestellt. Für diese Art des Referenzierens ist nur der Slope-Typ 0 zulässig. Für detaillierte Information über die Profil-Typen siehe [PROG//Kapitel: Wahl des Betriebsmodus],

[FCT-M1//Kapitel: Fahren auf Festanschlag]

Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Slope-Typ über Kanalparameter P-CHAN-00071bzw. NC-Befehl #SLOPE[TYPE=STEP] auf linearen Typ umstellen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Angewählter Slope-Typ
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.