# Ablauf

Mit dem Zyklus SysHscSettings kann das Maschinenverhalten optimiert werden. In den Kanalspezifischen Listen können NC Programme angegeben werden, die in Abhängigkeit vom angegebenen Modus aufgerufen werden.

Die Parameter dafür heißen:

- hscs.deselect.prog
- hscs.deselect.tolerance
- hscs.rough.prog
- hscs.rough.tolerance
- hscs.prefinish.prog
- hscs.prefinish.tolerance
- hscs.finish.prog
- hscs.finish.tolerance

Die Werte der Listen Daten für die Toleranzen werden intern in mm oder inch umgerechnet.

Diese Toleranzen können im Nc-Programm über die folgenden Variablen gelesen werden:

V.G.HSCS.DESELECT.TOLERANCE

V.G.HSCS.ROUGH.TOLERANCE

V.G.HSCS.PREFINISH.TOLERANCE

V.G.HSCS.FINISH.TOLERANCE