# Werkzeugversätze

Die Befehle #FACE und #CYL führen zur impliziten Kinematikanwahl. Im NC-Programm muss daher weder eine Kinematik-ID mit #KIN ID [..] noch eine Transformationsanwahl mit #TRAFO ON erfolgen.

## Werkzeugversätze für die Stirnflächenbearbeitung

Die Stirnflächenbearbeitung unterstützt 2 Maschinentypen (Dreh-/Fräsmaschine). Die entsprechenden Werkzeugversätze müssen in den zugeordneten Versatzdaten der Kinematik-ID's 13 oder 14 in den Kanalparametern eingetragen werden. Alternativ, kann dies auch in den Werkzeugdaten erfolgen.

Abb.: Werkzeugversätze für die Stirnflächenbearbeitung

## Beispiel

Beispiele für Einträge in den Kanalparametern

Für CNC-Versionen ab V3.00

#FACE[], Stirnflächenbearbeitung Drehmaschine (KIN-ID 13):

trafo[0].id 13

trafo[0].param[0] 1080000 Z-Versatz [0.1µm]

trafo[0].param[1] 0 C-Winkelversatz [10-4°]

trafo[0].param[2] 900000 X-Versatz[0.1µm]

#FACE[], Stirnflächenbearbeitung Fräsmaschine (KIN-ID 14):

trafo[1].id 14

trafo[1].param[0] 1080000 Z-Versatz [0.1µm]

trafo[1].param[1] 0 C-Winkelversatz [10-4°]

trafo[1].param[2] 900000 X-Versatz [0.1µm]

CNC-Versionen < V3.00

#FACE[], Stirnflächenbearbeitung Drehmaschine (KIN-ID 13):

kinematik[13].param[0] 1080000 Z-Versatz [0.1µm]

kinematik[13].param[1] 0 C-Winkelversatz [10-4°]

kinematik[13].param[2] 900000 X-Versatz[0.1µm]

#FACE[], Stirnflächenbearbeitung Fräsmaschine (KIN-ID 14):

kinematik[14].param[0] 1080000 Z-Versatz [0.1µm]

kinematik[14].param[1] 0 C-Winkelversatz [10-4°]

kinematik[14].param[2] 900000 X-Versatz [0.1µm]

## Werkzeugversätze für die Mantelflächenbearbeitung

Die Mantelflächenbearbeitung führt implizit die Anwahl der Kinematik mit der ID 15 durch.

Abb.: Werkzeugversätze für die Mantelflächenbearbeitung

#CYCL[], Mantelflächenbearbeitung Drehmaschine (KIN-ID 15):

CNC-Versionen ab V3.00

trafo[0].id 15

trafo[0].param[0] 700000 X-Versatz [0.1µm]

trafo[0].param[1] 0 C-Winkelversatz [10-4°]

trafo[0].param[2] 1200000 Z-Versatz [0.1µm]

CNC-Versionen < V3.00

kinematik[15].param[0] 700000 X-Versatz [0.1µm]

kinematik[15].param[1] 0 C-Winkelversatz [10-4°]

kinematik[15].param[2] 1200000 Z-Versatz [0.1µm]