# ID 50572

Die angegebene negative Offsetbegrenzung liegt oberhalb der positiven Offsetgrenze.
Beschreibung | Die über die SPS beschreibbaren CNC-Objekte für die absoluten Offsetgrenzwerte des Handbetriebs "manual act. abs. limit-" und "manual act. abs. limit+" wurden auf unzulässige Werte gesetzt. Im vorliegenden Fall ist der untere Grenzwert größer als der obere Grenzwert.
Reaktion | Klasse | 1 | Die Offsetgrenzwerte werden auf die aktuelle Position der Achse gesetzt. Dies führt dazu, dass keine weitere Bewegung der Achse im Handbetrieb möglich ist.
Abhilfe | Klasse | 1 | Der Wert der negativen Offsetbegrenzung muss so gewählt werden, dass diese kleiner als die positive Offsetbegrenzung ist.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Letzte kommandierte absolute negative Offsetbegrenzung
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Letzte kommandierte absolute negative Offsetbegrenzung
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aktuelle Position der Achse im Programmierkoordinatensystem PCS
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.