# ID 50727

Angegebene Achsnummer im Antriebsbefehl nicht gefunden.
Beschreibung | Die in einem #DRIVE-Befehl angegebene Achsnummer wurde nicht gefunden.
Reaktion | Klasse | 6 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm korrigieren. Die programmierte Achsnummer muss im Kanal bekannt sein. Bei der Verwendung der Funktionalität 'Einschieben eines NC-Programmes‘ [FCT-C15] kann mit dem Kanalparameter P-CHAN-00282 angegeben werden, ob im Klonkanal die Achsnummern der Achse im Klonkanals oder die Achsnummer der Achse des Masterkanals verwendet werden soll.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer, die nicht gefunden wurde.
%2: | Aktueller Wert [-]
Wert des Kanalparameters P-CHAN-00282.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.