# ID 110297

Änderung Hardwarenummer erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00136 der die Nummer des Hardwarespezifischen Parametersatzes angibt kann bei laufender CNC nicht geändert werden. Die geänderte Nummer wird nicht übernommen, der zuvor aktive Wert bleibt weiterhin gültig.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Vorzeichen P-AXIS-00136 im Konfigurationsmodus bzw. bei inaktiver CNC ändern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00136.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00136.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.