# ID 110604

Geschwindigkeit fuer Abstandsregelung muss groesser null sein.
Beschreibung | Für die Abstandsregelung (s. FCT-M3) kann die Geschwindigkeit, die zum Ausregeln der Höhenunterschiede verwendet wird, im Parameter P-AXIS-00415 eingestellt werden [1 µm/s]. Die vorgebebene Geschwindigkeit muss größer Null sein..
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, Geschwindigkeit P-AXIS-00415 wird korrigiert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter P-AXIS-00415 korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Geschwindigkeitswert P-AXIS-00415
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Minimal zulässige Geschwindigkeit P-AXIS-00415
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Geschwindigkeitswert P-AXIS-00415
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.