# Zustandsgraph der Betriebsarten

Anmerkung: Für die Betriebsart „Standby“ gibt es keinen Zustandsgraph.

Abb.: Zustandsgraph einer Betriebsart

## Hinweis

Bei Beauftragung der Zielbetriebsart und des Zielzustandes wird ein CNC-Reset automatisch ausgeführt, falls der Zustandswechsel einen Abbruch erfordert (siehe abort).

Der Fehlerzustand wird über einen automatisch durchgeführten Reset verlassen, wenn eine Betriebsart beauftragt wurde.

Zusätzlich kann ein Reset durch folgende Beauftragung explizit erzwungen werden:

a) Anwahl der Betriebsart = STANDBY und des Zustands = SELECTED

b) Explizite Vorgabe der Transition = RESET in der aktuell aktiven Betriebsart

c) Vorgabe des Zielzustands = RESETTING (s. u.)

## Weiterführende Informationen

- Zustände der Betriebsart: Automatik
- Zustände der Betriebsart: Handsatz
- Zustände der Betriebsart: Handbetrieb
- Zustände der Betriebsart: Referenzpunktfahrt