# Synchronisationsart für M19 (P-CHAN-00043)

P-CHAN-00043 | Synchronisationsart für M19
Beschreibung | Bei Verwendung der Funktion M19 muss die Synchronisationsart für die verwendeten Spindeln festgelegt werden. Die Synchronisationsart wird als Stringkonstante oder alternativ als hexadezimaler Wert angegeben.
Parameter | spindel[i].m19_synch
Datentyp | STRING
Datenbereich | Siehe Spindelspezifische Synchronisationsarten
Dimension | ----
Standardwert | NO_SYNCH
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Für eine (lagegeregelte) Spindel 'S1' wird die spindelspezifische M-Funktion M19 mit der Synchronisationsart MNS_SNS belegt. Zusätzlich wird auch die SPS informiert. spindel[0].bezeichnung S1 spindel[0].log_achs_nr 6 spindel[0].s_synch MOS 0x00000001

spindel[0].m3_synch PLC_INFO | MVS_SVS 0x00020002

spindel[0].m4_synch PLC_INFO | MVS_SNS 0x00020004

spindel[0].m5_synch PLC_INFO | MVS_SVS 0x00020002

spindel[0].m19_synch MNS_SNS 0x00000008

Hinweis: Aus Gründen der Abwärtskompatibilität ist auch die Programmierung einer UNS32 Variablen zulässig.

Bsp.: spindel[0].m19_synch 0x00000008