# ID 70242

Die Einheit der Korrekturwerte ist ungültig.
Beschreibung | In einer Korrekturwertliste einer Achskompensation wurde eine ungültige Einheit für die Korrekturwerte angegeben. Die Korrekturwerte können entweder metrisch (1) oder in Inkrementen (0) angegeben werden (s. P-COMP-00003, P-COMP-00008). Die Eingabe in Inkrementen ist jedoch bei Kreuz- und Flächenkompensationen nur für Wegauflösungen (der Messsysteme von Master- und Slaveachsen) von eins (s. P-AXIS-00234, P-AXIS-00233) zulässig.

Siehe [COMP// Kapitel: Allgemeine Korrekturwertdaten]

Reaktion | Klasse | 7 | Warnung, Ausschalten der Kompensation für die betroffene Achse
Abhilfe | Klasse | 7 | Kreuzkompensation: Parameter P-COMP-00003 korrigieren Flächenkompensation: Parameter P-COMP-00008 korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafte Einheit s. P-COMP-00003, P-COMP-00008
%3: | Grenzwert [-]
Wert des Parameters für Angabe der Korrekturwerte in Inkrementen
%4: | Grenzwert [-]
Wert des Parameters für metrische Angabe der Korrekturwerte
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.