# ID 70660

Unzulässige Reihenfolge der Positionen der Adpationsachse.
Beschreibung | In Modus 2 der Nickkompensation (P-COMP-00082) müssen die Positionen der Masterachse in aufsteigender Reihenfolge angegeben werden.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und Modifizieren der Sortierung der Korrekturwerttabelle.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.