# ID 70083

SSFK-Tabelle nicht vorhanden.
Beschreibung | Der Verweis auf die Tabelle für die Spindelsteigungsfehlerkorrektur ist nicht vorhanden, obwohl ihre Verwendung in den Achsparametern (s. P-AXIS-00175) verlangt wird.
Reaktion | Klasse | 5 | Abrupter Stopp der fehlerhaften Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | In der Hochlaufliste muss auf die entsprechende Korrekturwertliste verwiesen werden (P-STUP-00016, P-STUP-00017, P-STUP-00036).
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | -