# ID 70049

Fehlende Reglerfreigabe.
Beschreibung | Die Achse soll bewegt werden, obwohl für sie keine Reglerfreigabe vorhanden ist.
Reaktion | Klasse | 5 | Abrupter oder geregelter Stopp der betroffenen Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | Reglerfreigabe für Achse setzen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.