# Referenznocken vorhanden

Bei einem Antriebssystem, das einen Referenznocken besitzt, muss der Systemparameter P-AXIS-00156 (ref_ohne_nocken) = 0 gesetzt werden. Dies hat unabhängig davon zu erfolgen, ob der Nocken nur für den Ablauf der Referenzpunktfahrt oder auch zum Referenzieren selbst verwendet wird.

P-AXIS-00156 (ref_ohne_nocken) | 0: 1: | Referenznocken vorhanden Referenznocken nicht vorhanden bzw. verwendet

Abb.: Antriebssystem mit Referenznocken