# ID 70479

Volumetric compensation: invalid compensation value.
Description | The computed compensation value exceeds the limit specified in axis parameter P-AXIS-00525.
Response | Class | 7 | Movement stop.
Solution | Class | 6 | Adapt the compensation parameter or increase the limit value P-AXIS-00525 then reset the controller. The error state cannot be exited without adapting the parameter.
Parameter | %1: | Logical axis number
Logical axis number of concerned axis
%2: | Current value
Error value
%3: | Limit value
Maximum limit value
Error type | 11, Error message from position controller.