# Programmierbeispiel

Winkelmessung zwischen 2 Bohrungen (C-Achse)

; touchprobe activtion

T1 D1

; deactivation of the zero offset

G53

; positioning to the starting point

G0 X0 Y0 Z5

#VAR

;input parameters

V.L.HoleDiameter = 20

V.L.ZeroOffsetNumber = 54

V.L.PositioningX = 50

V.L.PositioningY = 20

V.L.PositioningZ = 10

V.L.MeasDepth = -15

V.L.HoleDiameter2 = 30

V.L.CrossOver = 10

;output variables

V.CYC.SysRetC

#ENDVAR

;cycle call

L CYCLE [NAME="SysMeasWcs21.ecy"\

@P2=V.L.HoleDiameter\

@P7=V.L.ZeroOffsetNumber\

@P17=V.L.PositioningX\

@P18=V.L.PositioningY\

@P19=V.L.PositioningZ\

@P22=V.L.MeasDepth\

@P29=V.L.HoleDiameter2\

@P33=V.L.CrossOver]

; print result

#FILE NAME [MSG="SysMeasWcsResult.txt"]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetC =%f", V.CYC.SysRetC]

M30

Ein weiteres Beispiel zur Handhabung der SysMeasWcs-Zyklen ist im Übersichtskapitel im Unterpunkt Programmierung zu finden.