# Position der ersten Adpationsachse bei Beschleunigungsversuch (P-COMP-00085)

P-COMP-00085 | Position der ersten Adpationsachse bei Beschleunigungsversuch
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Position der ersten Adaptionsachse beim i-ten Beschleunigungsversuch angegeben.
Parameter | kw.crosstalk.position[i].ax_1
Datentyp | SGN64
Datenbereich | MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00085 < MAX(SGN64)
Achstypen | T
Dimension | T: [0.1 µm] | R, S: -
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4