# Ablauf (zyklusintern)

Der zyklusinterne Ablauf lässt sich wie folgt beschreiben:

1. Vorpositionieren in Z
2. (Vorpositionieren in X- Richtung.)
3. Messen in X- Richtung.
4. Zurückfahren zum Startpunkt.
5. Danach folgen die Messungen in X+, Y- und Y+.
6. Zurückfahren zum Startpunkt in Z.
7. Die Nächsten Bohrungspositionen werden berechnet und vermessen wie die erste Bohrung.
8. Wenn die letzte Bohrung vermessen ist, wird der Mittelpunkt aller Messungen berechnet
9. Beschreiben der gewählten Nullpunktverschiebung.