# Parametrierung

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (absolut)
@P2 | Rückzugsebene (absolut)
@P3 | Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4 | Tiefe in Z-Achse (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P7 | Gewindesteigung (ohne Vorzeichen)
@P68 | Nenndurchmesser des Gewindes

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P6 | Maximale Zustellung in der XY-Ebene (Standard = wird in einer Zustellung abgetragen)
@P13 | Sicherheitsabstand zum Werkstück in der XY-Ebene (relativ) Standardwert ist der Werkzeugradius
@P16 | Schlichtaufmaß Standardwert = 0
@P30 | Bearbeitungsrichtung: 0: Uhrzeigersinn (Standardwert) 1: Gegenuhrzeigersinn
@P31 | Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen (Standardwert) "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten
@P37 | Bearbeitungsart: 1: Innen (Standardwert) 2: Aussen
@P38 | Bearbeitungsrichtung: 0: Oben nach Unten (Standardwert) 1: Unten nach Oben
@P63 | Werkzeugtyp 1: Gewindefräser Vollprofil (Standardwert) 2: Gewindefräser Wendeplatte 3: Einschneidiger Gewindefräser
@P64 | Wendeplatten Schnittbreite (bei Verwendung von Gewindefräser Wendeplatte)

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

## Bearbeitungsarten

Abb.: Parameter Bearbeitungsart Innen
Abb.: Parameter Bearbeitungsart Aussen

## Werkzeugtypen

Abb.: Gewindefräser Typen