# Superimposed Interpolator ausschalten (P-AXIS-00287)

P-AXIS-00287 | Superimposed Interpolator ausschalten bei PLCopen
Beschreibung | Für die PLCopen Funktionalität 'überlagerte Bewegung' (superimposed movement) wird in einem Single Axis Interpolator ein zweiter Interpolator zur Ausführung der überlagerten Bewegung bereitgestellt. Wenn diese Funktionalität nicht benötigt wird kann der zweite Interpolator abgeschaltet werden, um Rechenzeit zu sparen. In der Standardeinstellung ist der zweite Interpolator ausgeschaltet.
Parameter | kenngr.disable_super_imposed
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |