# ID 20864

Nach der Achsbezeichnung wird der Orientierungsoperator erwartet.
Beschreibung | Bei der achsspezifischen Werkzeuglängenkorrektur (#TLAX [...]) wird nach der Achsbezeichnung der Orientierungsoperator erwartet. Als Orientierungsoperatoren sind nur „+“ und „-„ zulässig. Der hier programmierte Operator ist entweder nicht zulässig oder fehlt [PROG//Kapitel: Werkzeuglängenkorrektur (WLK)].
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Befehl prüfen und ändern. Korrekten Orientierungsoperator programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.