# ID 120106

Programmende bei aktiver Spline-Interpolation.
Beschreibung | Vor Programmende (M30) muss die Spline Interpolation (G151) abgewählt werden. Weitere Informationen zu Spline Interpolation siehe [PROG// Kapitel: Akima-Spline-Interpolation].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Programmende Spline Interpolation über G150 abwählen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.