# ID 120460

Zwischenpunkt der G61-Ueberschleifkuve kann nicht bestimmt werden.
Beschreibung | Beim Polynomüberschleifen über die Funktion G61, G261 sind entweder die Überschleifsätze zu kurz oder bei der Parametrierung über #CONTOUR MODE[] ist der Eckenabstand bzw. die Eckenabweichung zu klein gewählt worden. Weitere Information zu Polynomüberschleifen siehe
[PROG// Kapitel: Polynomüberschleifen],

FCT-D3// Kapitel: Verfahren 4, Polynomüberschleifen

Reaktion | Klasse | 1 | Keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Satzlänge der beiden Überschleifsätze prüfen. Je nach Modus Eckenabstand oder Eckenabweichung im CNC Befehl #CONTOUR MODE[] größer wählen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Summe der Eckabstände von erstem und zweitem Polynomüberschleifsatz
%2: | NC-Satznummer [-]
Satznummer des ersten Polynomüberschleifsatzes
%3: | NC-Satznummer [-]
Satznummer des zweiten Polynomüberschleifsatzes
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.