# Schleppabstandsgrenzwert für Festanschlagserkennung (P-AXIS-00769)

P-AXIS-00769 | Schleppabstandsgrenzwert für Festanschlagserkennung
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der Schleppabstand festgelegt, der zur Erkennung eines Festanschlages, überschritten werden muss. Durch einen Wert von Null wird die Prüfung des Schleppabstandes zur Erkennung des Festanschlages deaktiviert, Falls dieser Parameter einen Wert < 0 hat (Standardbelegung) wird zur Festanschlagserkennung der Wert P-AXIS-00331 verwendet.
Parameter | antr.fixed_stop.detect.pos_lag_limit
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) < P-AXIS-00769 < MAX(SGN32)
Achstypen | <T, R>
Dimension | T: 0,1 µm | R: 0,1 * 10-4 °
Standardwert | -1
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Falls die Funktion ‚Messen auf Festanschlag‘ verwendet wird, und der Parameter P-AXIS-00774 einen Wert kleiner Null hat, wird dieser Parameter als Grenzwert zur Festanschlagserkennung verwendet. Aktuell wirkt dieser Parameter nur beim Messen auf Festanschlag, wenn P-AXIS-00774 nicht parametriert ist.

Parameter verfügbar ab CNC-Version V2.11.2810.01