# ID 20019

Bei Durchmesserprog. darf nicht an der Laengsdrehachse gespiegelt werden.
Beschreibung | Aktivierte Durchmesserprogrammierung geht von rotationssymmetrischen Teilen aus, die programmierten Koordinaten sind als Abstände zur Rotationsachse- (Symmetrieachse) zu sehen. Deshalb sind Spiegelungen und negative Koordinaten nicht zugelassen.

Beispiel:

Falsch:

N10 G90 G01 F1000

N20 G51 X80

N30 G92 X10

N40 X0

N50 G91 X50

N60 G21 X30

N1000 M30

Richtig:

N10 G90 G01 F1000

N20 G51 X80

N30 G92 X10

N40 X0

N50 G91 X50

N60 X30

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Spiegelung entfernen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.