# ID 21362

Doppelprogrammierung im #DRIVE-Befehl.
Beschreibung | Im Befehl #DRIVE wurden unzulässige Kombinationen von Schlüsselwörtern programmiert. Fehlerhaftes Beispiel: #DRIVE WR SYN[AXNR=1 MOTOR=4 PARAM_SET=2 ID=2 AX=X VAL=233]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Redundante Schlüsselworte im Befehl #DRIVE entfernen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.