# ID 1599

Nicht genügend Fahrweg im Bewegungssatz für positionsgeführten Stopp.
Beschreibung | Bei der Funktion Kantenstoßen wird nach Aktivierung des Messsignals über den voreilenden Messtasters der in der Kanalparameterliste definierte Restweg P-CHAN-00030 abgebaut. Der zu diesem Zeitpunkt noch zur Verfügung stehende Satzfahrweg muss größer als P-CHAN-00030 sein. Abhängig von der Einstellung von P-CHAN-00029 ist der Restweg über einen oder mehrere Sätze abzubauen. Der Bremsweg nach Aktivierung des Messtasters hängt von den dynamischen Kenngrößen in den Achsmaschinendaten ab!

Weitere Informationen siehe PROG// Kapitel Kantenstoßen.

Reaktion | Klasse | 6 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen ob im NC Programm ausreichenden Satzfahrweg nach Aktivierung des Messtasters zur Verfügung steht. Satzfahrweg erhöhen oder wenn möglich den Wert des Kanalparameter P-CHAN-00030 reduzieren.
Parameter | %1: | Erwarteter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aktueller Bremsweg.
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aktueller Restweg im Satz.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.