# MCV_GrpReadJobStatusList

## Versionshinweis

Dieser Baustein ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3103.1

Der Funktionsblock wird eingesetzt, um die Stati aller aktuell für eine Achsgruppe kommandierten Aufträge anzuzeigen.

Blockdiagramm

Parameter des FB

VAR_IN_OUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung
AxesGroup | AXES_GROUP_REF | Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung
Enable | BOOL | Ist der Eingang TRUE so werden die Ausgänge des Bausteins aktualisiert.
VAR_OUTPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung
Valid | BOOL | TRUE zeigt an, dass die angeforderte Aktualisierung erfolgte.
Error | BOOL | TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID | WORD | Fehlerkennung
StatusList | MCV_GRP_JOB_DISPLAY | Struktur, die die Stati aller aktuellen MC_MovePath-Aufträge in einem Kanal beschreibt .