# ID 120371

Puffer-FIFO voll.
Beschreibung | Im CNC Programm sind zu viele nicht relevante Sätze zwischen zwei Bewegungssätzen vorhanden die über die HSC Funktion (#HSC ON[..]) verbunden werden sollen. Nichtrelevante Sätze sind alle CNC-Programm-Sätze die keine Bewegung beinhalten. Dies sind z. B. Sätze die aufgrund von M-Funktionen, Unterprogramm- aufrufen, Verweilzeiten oder Parameterrechnung entstehen. Bei zu vielen nichtrelevanten Sätzen reicht der interne Puffer nicht aus um die Polynom oder Splinekurve zu berechnen.

Weitere Informationen zu HSC Funktion siehe
[PROG// Kapitel: Standard HSC-Programmierung]

Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC Programm prüfen. In manchen Fällen kann das Problem durch geeignete Platzierung von An- und Abwahl der HSC-Funktion außerhalb der Bereiche mit nicht relevanten Sätzen behoben werden. Andernfalls ist die Anzahl von M-Funktionen, Unterprogrammaufrufe und Parameterrechnung zwischen den Bewegungssätzen zu reduzieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.