# Schleppabstandslimit für Erfassung (P-AXIS-00712)

P-AXIS-00712 | Schleppabstandslimit für das Erfassen des Festanschlags
Beschreibung | Für das „Fahren auf Festanschlag“ legt dieser Parameter das Limit für den Schleppabstand fest, nach dessen Überschreiten der Festanschlag detektiert wird. Anschließend stoppt die CNC die Achse und verwirft den Restweg des NC-Satzes.
Parameter | antr.fixed_stop.pos_lag_limit
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ pos_lag_limit ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001°
Standardwert | 20000
Antriebstypen | SERCOS, CANopen
Anmerkungen | Für das Messen (G100, Messtyp 7) mit Fahren auf einen Anschlag gilt das Limit aus Parameter P-AXIS-00331