# ID 70585

Die externe Kompensation der Achse ist nur mit vorgegebenen Grenzwerten möglich.
Beschreibung | Der maximale Kompensationsoffset der Achse am angegebenen Index ist 0.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren der Grenzwerte der betroffenen Achse.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Achsindex
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.