# ID 20760

Kanalparameter: Beim Synchronisationsmode MOS muss die Prozesszeit 0 sein.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass bei Technofunktionen (M, H, S, T) mit dem Synchronisationsmode MOS (siehe P-CHAN-00041) die zugehörigen Prozesszeiten nicht mit Null belegt sind (siehe z.B P-CHAN-00040).
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall die Prozesszeit mit Wert 0 belegt und der Hochlauf fortgesetzt.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Index der fehlerhaft belegten Technofunktion (M, H, S, T)
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafte Prozesszeit
%3: | Korrigierter Wert [-]
Automatisch berichtigte Prozesszeit
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.