# ID 70459

Positionsueberlauf bei der achsspezifischen Vorwaertstransformation.
Beschreibung | Bei der Berechnung der achsspezifischen Vorwärtstransformation (Umrechnung Antriebsposition in Interpolatorposition) wurde eine Position berechnet, die größer als die maximal darstellbare Position ist. Mögliche Ursachen sind: Fehlparametrierung der Transformation

Aktivierung der Transformation an einer ungeeigneten Stelle

Reaktion | Klasse | 5 | Ausgabe einer Fehlermeldung, Transformation wird deaktiviert.
Abhilfe | Klasse | 6 | Transformationsparameter prüfen Aktivierungsposition prüfen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
Kennung der achsspezifischen Transformation (P-AXIS-00381)
%3: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Eingangsposition der achsspezifischen Transformation
%4: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Maximal mögliche Ausgangsposition der Transformation
Fehlertyp | -