# Verhalten bei Meldungen an HMI (P-CHAN-00519)

P-CHAN-00519 | Verhalten bei Meldungen an HMI
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann das Verhalten bei Meldungen über den NC-Befehl #MSG an die HMI festgelegt werden.
Parameter | configuration.decoder.msg_to_hmi
Datentyp | STRING
Datenbereich | STANDARD : Meldungen an Empfänger HMI werden geschrieben. DISABLED : Meldungen an Empfänger HMI werden verworfen. WARNING : Meldungen an Empfänger HMI werden verworfen und eine Warnung (ID 22194) wird ausgegeben. ERROR : Meldungen an Empfänger HMI werden verworfen und ein Fehler (ID 22195) wird ausgegeben.
Dimension | ---
Standardwert | STANDARD
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V2.11.2059, V2.11.2830, V3.1.3079.43 bzw. V3.1.3107.33.