# ID 22128

Spline zu Beginn eines #RT WHILE/ENDWHILE Bereichs aktiv.
Beschreibung | Vor der Programmierung eines #RT WHILE darf kein Spline-Mechanismus aktiv sein. Ein Spline-Mechanismus kann beispielsweise mit den NC-Befehlen #SPLINE ON, #HSC ON, G151 oder G261 aktiviert werden. Die entsprechenden NC-Befehle für jeweilige Abwahl der entsprechenden Funktion ist #SPLINE OFF, #HSC OFF, G150.bzw. G260.

Fehlerhaftes Beispiel:

N100 #SPLINE ON

N110 #RT WHILE

N120 G01 X10

N130 G01 Y10

N140 G01 X0

N150 G01 Y0

N160 #SPLINE OFF

N170 #RT ENDWHILE

Korrigiertes Beispiel:

N100 #RT WHILE

N110 #SPLINE ON

N120 G01 X10

N130 G01 Y10

N140 G01 X0

N150 G01 Y0

N160 #SPLINE OFF

N170 #RT ENDWHILE

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Mögliche Lösungen:

- Abwahl des Splines mit entsprechendem NC-Befehls entsprechend der Anwahl vor #RT WHILE
- Anwahl des Splines nach #RT WHILE (siehe korrigiertes Beispiel)

Parameter | %1: | Satznummer [-]
Satznummer des #RT WHILE Befehls bei dem ein Spline-Mechanismus aktiv ist.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.