# Referenzüberwachung gekoppelter Achsen (P-AXIS-00461)

P-AXIS-00461 | Referenzüberwachung gekoppelter Achsen
Beschreibung | Durch diesen Parameter kann erzwungen werden, dass nach Auftreten eines Fehlers bei aktiver Achskopplung über das HLI, wenn P-AXIS-00436 gesetzt ist, alle an dieser Achskopplung beteiligten Achsen neu referenziert werden müssen. Sollte versucht werden, eine der beteiligten Achsen vor der erneuten Referenzierung zu bewegen, wird die Fehlermeldung P-ERR-70434 ausgegeben.
Parameter | kenngr.activate_coupled_axes_homing_check
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |