# ID 60207

Messen nicht erlaubt, wenn bereits aktiv oder Abbruch aktiv.
Beschreibung | Für die Achse wurde ein Messvorgang beauftragt (SPS-Baustein MC_TouchProbe), obwohl schon ein Messvorgang bzw. der Abbruch eines Messvorganges aktiv ist.
Reaktion | Klasse | 6 | SPS-Baustein meldet Fehler.
Abhilfe | Klasse | 6 | Erneutes Messen erst beauftragen wenn der vorhergehende Auftrag abgeschlossen bzw. abgebrochen ist.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel.
%2: | Aktueller Wert [-]
Beauftragter Messkanal.
Fehlertyp | -