# ID 70373

Konfigurationsmodus aktiviert während Antrieb unter Leistung steht.
Beschreibung | Für die Achse wurde der Kongurationsmode aktiviert, obwohl die Achse in Regelung ist.
Reaktion | Klasse | 7 | Ausgabe der Fehlermeldung, Konfigurationsmode wird trotzdem aktiviert.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Aktivierung des Konfigurationsmodus Achse abschalten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Log. Achsnummer (siehe P-AXIS-00016).
%2: | Aktueller Wert [-]
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | -