# ID 21702

Anzahl progammierter achsspezifischer Polynome nicht erlaubt.
Beschreibung | Es wurden zuviele achsspezifische Polynome programmiert.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Zahl der programmierten achsspezifischen Polynome im NC-Satz entsprechend dem Grenzwert reduzieren. Programmierte Polynome evtl. auf mehrere NC-Sätze verteilen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Die Anzahl der achsspezifischen programmierten Polynome.
%2: | Grenzwert [-]
Die Anzahl der maximal möglichen achsspezifischen Polynome.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm..