# Compensation values for the slave axis (P-COMP-00007)

P-COMP-00007 | Compensation values for the slave axis
Description | This parameter determines the relative compensation values for the slave axis at interpolation points 'i'.
Parameter | kw.crosscomp.table[i].correction
Data type | SGN32
Data range | MIN(SGN32) ≤ correction < MAX(SGN32)
Axis types | T, R, S
Dimension | T: 0.1 µm or increments | R,S: 0.0001° or increments
Default value | 0
Remarks |