# ID 22014

Fehlendes Messsignal in einer Trafoachse. Messwertberechnung nicht möglich.
Beschreibung | Die Messfahrt bei einer aktiven kartesischen oder kinematischen Transformation liefert keine Messwerte, obwohl in den programmierten Messachsen ein Messsignal gelatcht wurde.
Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmierung wird ohne Übernahme von Messwerten fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | In der SPS muss für jede an der Transformation beteiligten Achse ein Wert gelatcht werden, nicht nur für die programmierten Messachsen. Nur wenn für alle Trafoachsen ein Wert verfügbar ist, können die PCS-Messwerte berechnet werden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der Trafoachse, in der ein Messsignal bzw. ein gelatchter Wert fehlt.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.